Anleitungen

Router

Flashen von Knoten

TP-Link Geräte

Ubiquiti Geräte

Konfiguration eines Freifunk Knotens

Normale Einstellungen (Name, GPS, Bandbreite limitieren, Kontakt)

Experten Einstellungen (privates WLAN, WAN & LAN Einstellungen, Firmware update)

weitere Anleitungen

Unbrick Nanostation M2 / M5

Einspielen der Orginal Firmware (TP-Link)

Router Recovery - TFTP Pushbutton und TTL (Serial Recovery)

Richtfunk: Nanostation als Bridge

Typische Freifunk Setups

Seitenindex