Freifunk Balkan

git Repo: https://github.com/FreifunkMD/projekte/tree/master/balkan

Projektbeschreibung

Aufbau eines Mobilen WLAN-Hotspot Datennetzwerkes für Vertriebene/Geflüchtete auf der "Balkanroute" bzw. Griechenland (Türkisch/Grieschische Grenze) mithilfe von Freifunk. Eine Gruppe von Aktivisten von Grenzenlos Kochen Hannover nimmt die Geräte mit.

Finanzierung

via Spenden u.A. über unser Betterplace Projekt oder Überweiseung

Aufbau

image

Uplink: Huawei E1820 (3G Modem) an einem TL-MR3040 (USB)

LAN von TL-MR3040 zu einem TL-WR841N v8

alle Geräte werden mittels USB-Akkus (Anker PowerCore) betrieben und sind somit mobil einsetzbar.

Die Akkus werden z.B. an einem KZF geladen

Software

4x TL-WR841N v8 mit Freifunk Magdeburg Firmware (Gluon)

davon 1x Uplink Konten TL-WR841N v8 (Mesh VPN, Mesh-on-Lan)

und 3x TL-WR841N (Mesh-on-WAN)

Hardware

Paket 1

Name	Anzahl	Preis einzeln	Preis gesamt
Anker PowerCore 20100mAh 2-Port 4.8A	3 x	30 €	90 €
TL-MR3040	1 x	58 €	58 €
Huawei E1820	1 x	30 €	30 €
DELOCK 82197USB > Hohlstecker Ø5,5/Ø2,1 - 5V - Länge 1,0m	4 x	2 €	8 €
TL-WR841N v8	4x	16 €	64 €
Gesamt	250 €

weitere Bestellungen

Name	Anzahl	Preis einzeln	Preis gesamt
DELOCK 82197USB > Hohlstecker Ø5,5/Ø2,1 - 5V - Länge 1,0m	6 x	2 €	12 €
DELOCK 83162 :: USB 2.0-A Stecker>USB micro-B	2 x	2,10 €	4,10 €
AK 673-A :: USB-Kabel 2.0,A-Stecker/Mini-B-USB-5P-St>1,5m	2 x	1,00€	2 €
Huawei E5151	1 x	ca. 58 €	ca. 58 €
Gesamt	76,1 €

Knoten

Name	Macadresse	Modell	Ort	SSH	M-VPN/MOL/MOW	public VPN-Key	GPS	Token	sonstiges
balkan-uplink	90:f6:52:fe:ad:46	WR841N v8.0	ffmd-admin	ja/ja/nein	c2bff765a44913e6720630295011a65f1c8bf0e15abaee390833e12a896d1f75	-
balkan-2	a0:f3:c1:73:a7:ca	WR841N v8.3	ffmd-admin	ja/nein/nein	bdd80e1f248227e0a82c47d4fff10cc954689736bf1138a202db2464e66bc6dc	-
balkan-3	a0:f3:c1:64:46:e2	WR841N v8.3	ffmd-admin	ja/nein/nein	5869c3364bf91002e70aa3222e6f22137ff9d3b999a3275a35ff61c6e9359d8e	-
balkan-4	a0:f3:c1:a8:84:bc	WR841N v8.3	ffmd-admin	ja/nein/nein	8423f6e9ee018311ba1f90b2eda264d611ab1de27ce7033ca45899416dc51cd9	-

Verpackung

Bau einer Holzkiste mit folgenden Abmaßen (außen) 640 x 440 x 105 mm

Verschraubung der 841N Geräte am Kistenboden

Akkus und UMTS Modem werden mit Klettverschluss am Kistenboden verklebt

Fotos

image image image image image image