Freifunk Reboot 10 (2018-07-13)

Link zum letzten Meeting: https://pad.n39.eu/p/FreifunkReboot9 Übersicht der Treffen: http://www.netz39.de/wiki/freifunk:treffen

Anwesend:

Johann, Tux, Jan, Bennit, Christof, Alex (FJP Media Zone)

Absagen:

Agenda: 1) (sehr!) kurzes Review offener/abgeschlossenekr Aufgaben gemäß Github https://github.com/FreifunkMD/FFMD-Orga/issues

2) Neues Firmware-Release

nächste Schritte

- Weitere Tests

- Ausrollen der 0.38 Beta v2

Build der Firmware mit Beta-Tags

- Alex und Michel haben das Manifest signiert

- Firmware ist auf auf gw1

- http://firmware.md.freifunk.net/beta/

- https://github.com/FreifunkMD/FFMD-Orga/issues/26

- Johann hat issues mit der angezeigten Versionsnummer angemerkt

- Könnte evtl. das Auto-Update erstören, deshalb lieber nochmal prüfen

+ Prozess

+ Manifest und Firmwaredateien müssen netzintern auf die URL, welche an den entsprechenden Stellen stehen, auflösen → Done

+ Manifest muss signiert sein → Done

zukünftige Entwicklung: lokales Setup für Test des übernächsten Updates, um zu verhindern, dass die Firmware den Update-Prozess zerschießt

Gluon 2017 wird nicht für lange Zeit empfohlen, wegen ernsthaften Problemen mit Netzwerktreibern, Update über 2017 ist aber notwendig

next steps:

* Symlink anpassen

* manuelles autoupdate ausprobieren

* Dokumentieren! (z.B. Howto für Gateways)

* babel im v0.39 testen, Doku steht im Frankfurter Wiki

Preview danach™

nächste Firmware-Version ist mit Gateways inkompatibel

1. Batman heben

2. 802.11S statt adhoc
3. vxlan-Patches in Gluon v2017.x
* Mesh-On-Lan geht kaputt

Später entscheiden: Wollen wir IPv6-Adressen im Public Range?

3) Router für Zone-Veranstaltung in Wolmierstedt (in KW30)

Veranstaltung: DigiCamp (ähnlich zu "Zukunft macht Schule", aber etwas offener)

Teilnehmer: 40-80, es wird mit 120 Geräten gerechnet

dort soll temporär Freifunk angeboten werden, um Internetzugang anzubieten

lokal nur 6 MBit-Leitung, Idee: Anbindung über LTE (z.B. Telekom Day Pass)

mehrere Gebäude mit Freifläche

Empfehlung

841er Knoten als Client-WLAN

Mesh über Kabel

für VPN-Anbindung Gerät mit ausreichend Rechenleistung und min 1GB Netzwerk, X86-Gluon-Image nutzen

* liegt bei Johann und Penecelin, wenn er mitmacht und nach Vermögen

4) Freifunk-Projekt Sandbreite

Ergänzung weitere Knoten vor Ort (Knoten 2 und 3 existieren nicht - gab es die jemals?)

Weitere Richtfunkstrecke für den Upstream

5) Automatisierter Bericht, wenn Freifunkknoten ausfallen

Ist da Programmiertechnisch was möglich?

Möglichst einfach verständlich für Leute, die nicht viel mit Programmierung am Hut haben?

E-Mail-Adressen sind hinterlegt, auf Config-Seite könnte Benachrichtung aktiviert werden

ggf ist "Node Watcher" (o.Ä.) verwendbar

Erweiterung des Kontakt-Formulars in nächster Firmware-Version

grundsätzlich ist Implementierung möglich, jemand™ müsste das machen

Christof guckt mal nach vorhandenem Projekt oder überzeugt jemanden™

6) /1-Log auf gw1

batadv-vi erzeugt gerade ein sehr großes Log in der Datei /1 auf gw1

wird das noch benötigt?

sollte entsprechend nach /var/log gehen → wer kann das fixen?

batadv-vis wird nicht gebraucht → deinstalliert

NEXT:

Kaufempfehlung für Router

Legacy-Liste für Router, die absehbar nicht mehr unterstützt werden

DONE seit letztem Abstimmungstreffen:

Anpassung Zeit für Treffen auf md.freifunk.net