Project Shelf

Build a shelf in our crafting room. Siehe auch: geeignete Kisten.

Project information

Maintainer

frank, (old: dkdent)

Member

Workshop → Doodle

Begin

2012-08-05

Deadline

2013-01-31

Status

Finished

Skills needed

Woodwork

TODO

→ durch Workshop Wand

Arbeitsentwurf

An die Außenwand zur Hofeinfahrt im Bastelbereich soll ein Regal gebaut werden. Es soll von hinterer Ecke bis zur Ecke der Tragenden Säule gehen.

Außmessen und Zeichnung des Platzes.

Entwurf und Zeichnung des Regals. Auf variablilität ist zu achten, gerade, was Dicken und Tiefen des Holz angeht.

Interessante Idee: einen Halben Schreibtisch dazu bauen, den man bei bedarf an das Regal anbauen kann.

Aufgebaut werden soll das ganzen durch einen Workshop, damit es "in einem Rutsch" fertig gestellt werdn kann.

Projektplanung

Grobe Skizze: Außenmaße des Regals / Wandmaße (Qualität wird noch verbessert.)

Regal

Fachhöhe: 500 / flexibel verstellbar

Fachtiefe: 400

Fachbreite: 800

Regalhöhe: 2500

Regalbreite: Gesamte verfügbare Breite

Bedenken, dass man evtl, ein Regal um die Ecke noch anbauen könnte.

Befestigung an der Wand

Austausch defekter Teile, wie Bretter.

Einbringen zusätzlicher, versetzen bestehender Bretter

Ideen:

Black & Decker

Zeichnungen / Entwürfe

Skizzen

Technische Zeichnung

In Arbeit, wer hat Ahnung von FreeCAD / LibreCAD?

Material Planung

Bedarf ist an Holz (BTH)

9x 800x400x20mm Bretter als Fachboden (kann erweitert werden)

3x 350x400x20mm Bretter als Fachboden in der Ecke

16x 40x2500x40mm Balken die das Regal tragen

16x 20x400x150mm Stabilisierungsbretter als Verbindung zwischen hinteren und vorderen Balken(4 pro Balken)

9x 20x600x40mm Stabilieiserungsleisten zwischen den Balken zum festem verschrauben (3 pro Balken)

Bedarf an Schrauben

150x 90-95mm Holzschrauben

50x 50-55mm Holzschrauben

Wandbefestigung

30 Stk Dübel für die Wand

30 Stk 40mm+Diebeltiefe Schrauben für Balken an der Wand anbringen

Holzoberfläche behandeln

Lack oder

(Arbeitplatten-)Öl

Material

Gekauftes Material

100 Stk. Universalschrauben 80mm

16 Stk. 3000x44x44 Balken Fichte

3 Stk. 3000x18x Leisten → Stabiliserung der vorderen mit den hinteren Balken ( 3 x 3000mm ) = ( 3x7 Stk. 400mm ) + ( 3 Stk. 200mm Rest )

3 Stk. 1200x400x18 Bretter Buche → ( 3 Stk 368x400x18mm Brett ) + ( 3 Stk. 832mm Brett für Zuschnitt )

3 Stk. 800x400x18 Bretter Buche

Fehlendes Material

3 Stk. 800x400x18 Bretter Buche

Vorhandenes Material

ca 50 Stk 40x5mm Dübel

ca 40 Stk. 50mm Universalschrauben?

Werkzeug

Vorhandenes Werkzeug

.

Benötigtes Werkzeug

30cm lang [frank] ← Wer meint so ein lange zu benötigen. Eine kurze ist da. Das Holz ist eh etwas krumm und man muss an mehreren Stellen messen.

(Brett als Ersatz, werden nur 90° benötigt)

+ für Schrauben

oder

der Bohrmaschine

Soll dem Ersatz der Oberfräse dienen um Nuten zu fräsen

oder für Holzzuschnitt

In Kombination mit Stechbeitel auch als Ersatz für Fräsen der Nuten

Stichsäge ist im Space vorhanden

Holzfeile und für ausspanen der Kehrleisten in den Balken

für Holz

19-20 mm

19-20 mm

für Wanddübel

bis Größe 10

für Schrauben zum Vorbohren

bis Größe 6

2 mm mit 40 mm Länge benötigt, vorhandener recht kurz

Bau

Werkzeuge:

Oberfäse wird gemietet

Geplante Schritte:

Beschriftung der Balken

Ausfeilen der Kehrleisten an den Balken.

Überprüfung der Wand auf Glattheit → Balken anpassen

Zuschnitt der Stabilisierungsleisten

Ausfräsen der Mulden / Nuten für die Regalbretter

Vorbohren der Löcher in Balken für Wandbefestigung und Befestigung mit den Stabilisierungsleisten

Anzeichnen und Bohren der Löcher in der Wand (Balken in der Ecke 400mm für Regalanbau beachten)

( Balken und Leisten mit Öl vorbehandeln → Vorher anschleifen, Nach Behandlung 2 Tage Ruhe für das Holz )

Verbinden der Balken und Stabilisierungsleisten

Anbringen der Balken an der Wand

Ausmessen der Bretter

Zuschneiden der Bretter

Bretter einschieben

Tatsächliche Schritte:

Anzeichnen der Nuten an den Balken

Testausfräsen mit Oberfräse an 1 Balken

Parallel Zuschnitt der Verbindungsbretter

Mit den Ausschuss (ca. 180 mm Bretter) aus Brettzuschnitt je 4 Balken mit Schraubzwinge auf Arbeitstisch einspannen

Festlegung der Positionen der Balken.

Beschriftung zum Ausspanen der Kehrleisten

Kehrleisten mit Oberfräse und Stechbeitel ausspanen

Verbinden der Balken mit den Brettern

Weitere Schritte:

Folgendes Material Besorgen:

Kreissäge, wenn verfügbar

Seil / Schnur zum Verspannen des Regals ( z.B. Polypropylenseil 2mm oder 3mm oder Haushaltsschnur )

Spannhilfe zum Verspannen (z. B. RopeRench)

Löcher genau in die Balken bohren.

Randbalken / einzelne Balken mit 4 Löcher versehen

Balkenverbindungen (alle Mittleren) mit 2 Löcher je Balken versehen (oberer Rand des Unteren Drittels und Oben unter letzten möglichen Einschub.)

Löcher in die Wand bohren

Beginnend mit den Oberen Löchern für die äußeren Balken

Lot genau fällen und einzeichnen

Weitere Löcher Bohren

Randbalken an der Wand festschrauben

Muss wahrscheinlich mit etwas Kraft in die richtige Position gebogen werden

Weitere Löcher in die Wand bohren

Beginnend mit den oberen Löchern der übrigen Balken.

Der zweite Balken von Links (von 8 Balken insgesammt) muss zum ersten Balken ein Außenmaß von 400 mm haben.

Parallen dazu die Bretter fuer die beiden linken Regalspalten zuschneiden

In den beiden rechten Regalspalten sollen die 800x400x18 mm Bretter. Die beiden linken Spalten benötigen Zuschnitt.

Die linke Spalte von Balken zu Balken so breit ist (400 mm), dass man ein weiteres Regal um die Ecke anbauen kann, und somit auch 400 mm Tief ist. Das Brett müsste somit ca. 342 mm Breit sein. Bitte vorher pürfen.

Zum Schneiden idealerweise eine Kreissäge verwenden, sonst die Stichsege mit Führungsschniene für geraden Schnitt.

Genommen werden dazu sollen die 1200 mm Buchenleimholzbretter.

Der Rest (ca. 858 mm ) vom kurzen Zuschnitt wird für den Langen zuschnitt verwenden.

Aufgrund der Bretteranzahl muss eines auf 800 mm geschnitten werden

Die beiden anderen auf ca. 682 mm Breite. Bitte nach anbringen aller Balken prüfen.

Balken an der Wand anbringen

Bretter einsetzten

Zwei waagerechte Reihen Oben und im unteren Drittel

Verspannen an dem beiden Bretterrehen

Das Werk bewundern

Wartung

Bei Verwendung von (Arbeitsplatten-)Holzöl gelegentliches nachölen

Ende

Regal ist vollständig und sicher aufgebaut.