Dance Dance Revolution

Wir haben drei alte, funktionierende Pads vom Typ TX1000 bzw. TX2000: Mayflash TX. Das im Thread auf vierpfeile.de beschriebene Testgerät befindet sich vor Ort bei den Pads.

Projektkurzinfos

double master

alex

foot master

tux

status

ongoing

skills

zum Spielen: auf zwei Beinen sicher bewegen

zum Basteln: basic electronics

zum Coden: krasses C/C++

HowTo: Spielen

Rechner sokrates nahe dem 42" LCD TV und TV einschalten

mit Account netz39 und bekanntem Passwort einloggen

unnötige Anwendungen, speziell choqok beenden

USB/Playstation2-Adapter und Pads anschließen und korrekt verkabeln

mit der Universalfernbedienung den Fernseher auf 16:9 umschalten

über die Verknüpfung auf dem Desktop mit dem großen gelben Pfeil stepmania5 starten

spielen

alles rückwärts wieder abbauen

(bei links/rechts-Vertauschung die Adapter tauschen, Umkonfigurieren in der Software ist viel zu umständlich)

Vorhandene Hardware

3 Pads

Ersatzpfeile (5 blau, 5 rot, 1 grün X, 1 grün O)

2 Verlängerungskabel 15-polig

2 Adapterboxen Eingang 15-polig D-SUB, Ausgang Playstation 2

1 Adapter Eingang 2× Playstation 2, Ausgang USB (wird als Joystick erkannt)

1 Adapter 15-polig D-SUB auf 9-polig D-SUB für andere Pads der TX-Serie

1 Gender-Changer D-SUB 9-polig

1 Gender-Changer D-SUB 15-polig (HD)

1 Testgerät (Streifenrasterplatine 160×100)

1 PC

Technische Informationen

foo bar

verdrahtung_tx2000.pdf

Thread TX2000 Technische Informationen im Forum von vierpfeile.de mit ganz alten Beiträgen von alex …

Eingangsspannung für das Testgerät: >7V Gleichspannung für den 7805, Masse am Stecker außen (wie üblich)

ToDo

Software

StepMania, Song-Dateien dafür haben alex und tux

Ideen

Playstation auf USB Adapter durch uC basierte eigene Adapter ersetzen, die direkt SUB-D des Pads auf USB mit HID machen (Prototyp mit Arduino?)

Anregung dazu: http://hackaday.com/2013/04/21/drop-in-pcb-makes-nintendo-four-score-a-usb-joystick/

(Arduino Leonardo hat einen AVR mit integriertem USB, als Prototyp vielleicht gut geeignet)

http://willmakesthings.com/karma-controller/ nutzt auch was zu Arduino kompatibles