Der ultimative Keksausstecher-Workflow

Ansprechpartner: André, Tatjana

Start: selbst auf Papier gezeichneter Umriss

1. Scannen

2. Gimp [ordentliche zusammenhängende Linie erzeugen]

Blödzeugs wegradieren

ggf. Lücken zumalen

…

alternativ: Rand nachklicken mit FreeSelect-Tool

3. Inkscape [Umriss vektorisieren und in 3D-Objekt umwandeln] (1. Mal die Form an sich, 2. Mal den Stabilisierer/Griff)

Schloss zu

skalieren bis ein Wert ca. 100 mm

Trace path - Update - OK

rüberschieben

unvektorisiertes löschen

objekt: füllung und kontur

füllung weg, kontur auf 0,7 mm

form auswählen

kontur in pfad wandel (stroke to path)

ggf. spiegeln!

export to openscad (10mm Höhe)

4. openscad [rendern]

compile and render

als stl exportieren

noch mal 3. und 4.

das gleiche nochmal, nur breiter und flacher (1 mm Höhe, je nach Größe des Ausstechers 4-6 mm Breite)

5. mesh lab [Form und Stabilisierer zusammenführen]

beide stl öffnen/laden

soll richtig aussehen!

filters: mesh layer: flatten visible layers

dialog: alls so lassen: apply

(sieht noch genau so aus)

file: export mesh: stl (finales stl)

ggf. finales stl probeladen im mesh (zum angucken, ob alles richtig ist)

6. slicer [für 3D-Druck in Scheiben schneiden und richtige Druckereinstellungen]

print settings:

perimeter: 1, extra perimeters when needed, solid layers top 3, bottom 3

infill: 1 (rectilinear)

support material: aus

ggf. settings als cookiecutter speichern

export gcode

7.gcode.ws [grob das Druckmodell anschauen]

Datei laden und Layer durchklicken

8. drucken