Einsteigerlötset Gespenst

Ziel: Ein einfaches Lötset für Einsteiger, das sich in 20 Minuten zusammenbauen lässt. Urspünglich für Bucktopia; wird jetzt aber weitergeführt.

Maintainer

tux

Fotos

Workshop 2013-12-14

https://grical.org/e/show/4201/

Inhalt:

Belichten und Ätzen des PCB

Vortrag zum Thema PCB-Herstellung

Fräsen und Bohren

Löten

Umsetzung Bucktopia

Es wurden die Knopfzellen der Throwies weiterverwendet.

GIT-Repo: https://github.com/netz39/einsteigerloetsets

Reichelt-Bestellliste

pro Set

1x KZH 16-1 – Knopfzellenhalter für Ø 16 mm

2x Auswahl von:

LS T67K – OSRAM TOPLED, Low Current, 18 mcd, super-rot

LG T67K – OSRAM TOPLED, 9 mcd, green

LY T67K – OSRAM TOPLED, Low Current, 22 mcd, gelb

LP T67K – OSRAM TOPLED, 2,8 mcd, reines grün

2x METALL 470 – Metallschichtwiderstand 470 Ohm

pro 10 Sets:

1x BEL 160X100-1 – Fotoplatine, einseitig, 160x100mm, 1,5mm, 35µ

Ideen zur Verbesserung

Knopfzellen durch etwas umweltfreundlicheres ersetzen?

auf jeden Fall durch häufigeren Typ:

CR 2032 – Lithium-Knopfzelle, 3 Volt, 210 mAh, 20,0x3,2mm

KZH 20-1 – Knopfzellenhalter für Ø 20 mm