LED Display

Project information

Maintainer

dkdent, yomin

Follower

alex, tux

Begin

2013-03-19

Status

planning, ongoing, inactive

Überblick

wir haben im Space ein 120x16 px LED Display liegen

Spende von webvariants?

Aus der Verpackung ist zu entnehmen, dass es aus China kommt

das Gehäuse hat eine Delle

es liegen 2 CDs bei, eine davon beschriftet mit Driver

es liegt eine Fernbedienung bei (da müssten mal 2 AAA Batterien besorgt werden)

das Display selbst besitzt neben dem Stromanschluss (Kaltgerätestecker) noch eine RJ45 Buchse

das Display zeigt bei Druck des Reset Buttons auf der Fernbedienung die ipv4-Adresse 192.168.0.215

Über die Fernbedieung ist eine rudimentäre Programmierung möglich

intern ist ein 5V 10A Schaltnetzteil verbaut

die Steuerplatine ist ein BS_MI0226PCB mit einem ARM-chip von TI

Erreichbarkeit über Netzwerk:

Direkte Verbindung mit Patch-Kabel

Host-IP: 192.168.0.101

subnetmask: 255.255.255.0

gateway: 192.168.0.254

device-IP: 192.168.0.215

offene Ports: 1024 und 10001 (scp - vermutlich zum bitmaps drauf kopieren)

telnet 192.168.0.215 1024 funktioniert, tut aber nichts

über das winProgramm netControl lässt sich eine neue IP-Adresse setzen

neue ip ist 192.168.39.215

[tux 2013-11-10]

aktuelle IP ist 192.168.0.153

Ich habe das Gerät einmal komlett zurückgesetzt

passender IP-Bereich ist in Arbeit, siehe http://www.netz39.de/wiki/internal:network#ipv4

pad zum Reverse Engeneering des Protokolls

newsprog: Programmer in C

Weiteres Vorgehen

Gehäuse ausbeulen

entbeult

Auseinander- und Zusammenbau ist jetzt ohne Gewalt möglich

Herausbekommen, wie die Netzwerkanbindung funktioniert

evtl Treiber/Ansteuersoftware unter Windows installieren um Funktionsweise zu klären

sinnvolle Ansteuerung möglich machen

Bilder

Defaultprogramm (nein da ist nichts kaputt) + Packungsinhalt Abschlüsse (Netz & RJ45 Überblick Platine Steuerplatine Detail Steuerplatine

Dokumente

BSIR A Programming Manual

LED Movingsign2007 Software Manual

Net Control Manual