PCB-Ätzküvette

Ansprechpartner

dkdent

Status

done \o/

Ziel: Herstellung einer Ätzanlage für PCBs.

Referenz

Ätzküvette bei dl3hrm.de

Ätzgerät Bauanleitung bei rn-wissen.de

zur preislichen Einordnung: Ätzgerät 1 bei Reichelt ~ 120 eur

Verträglichkeit Kunststoffe/Säuren

Materialliste

Glas 4-5mm dick

2 St. 40mmx300mm

2 St. 250mmx300mm

1 St. 100mmx300mm

bei 230mm Füllstand ~1.75L Volumen

Glaserei Schwan (info@glaserei-schwan.de, 0391 4044015)

~20 eur

vorhanden

und zusammengebaut

Aquariumssilikon

ebay 310ml ~4 eur

vorhanden

zu verbrauchenbis anfang April 2013, danach zu entsorgen

Aquariumsheizung 50/100W

eheim Jäger

ebay ~12 eur

zu breit

Sicce Scuba 100W ebay 12 eur

vorhanden

Temperaturregelung muss ausgehebelt werden

elektronische Temperatursteuerung selbst bauen?

Vorheizzeit bei 100W ca 30 min

Aquariumsluftpumpe

ebay ~10 eur

vorhanden

Befestigungsmaterial

Schlauch/PVC-Rohr für Belüftung

vorhanden

Kunstoffdeckel (aus PVC-Platte heißformen, 76°C)

Material vorhanden

und geformt

Halter für Platinen/aus PVC-Rohr?

Bodenplatte (Holzplatten im Space)

Kunststoffwanne/Photoschale

3fachverteiler

Glasthermometer (Teegeschäft?)

Erprobung

hält 2l Wasser über mehrere Stunden dicht

welche Temperatur ist erreichbar?

noch deutlich zu wenig

Heizung wird durch Bimetallstreifen geschaltet.

Welche Auswirkung hat ein Austausch des Magneten für den Bimetallstreifen durch ein stärkeres Exemplar?

Hinzufügen eines Magneten → Heizung schaltet sich bei 33°C ab

Hinzufügen von 2 Magneten → Heizung schaltet sich bei 40°C ab

Hinzufügen von 3 Magneten → Temperaturbereich um 45°C wird über Drehregler einstellbar

mögliche Arten der Blasenerzeugung

Silikonschlauch mit Einschnitten bildet keine gleichmäßigen Bläschen

mit Stecknadel perforierter Silikonschlauch liefert gute Ergebnisse

offenes Ende mit Heißklebepistole verschließen

zur Stabilisation und Beschwerung L-förmig gebogenen Kleiderbügeldraht verwenden

benötigt Ätzmittel

Säurebeständigkeit von Bläschenschlauch und Platinenhalterung