PCB-Belichtungsgerät

Ansprechpartner

dkdent

Status

done \o/

Anleitung

Layout entwerfen

Layout in EAGLE gespiegelt als PDF drucken (hängt davon ab, ob man bottom oder top layer designt hat)

aus dem PDF auf Papier ausdrucken

nachmessen!!!

eventuell Skalierungsfaktor beim PDF-Druck in EAGLE anpassen

nochmal auf Papier ausdrucken

Stecktest mit den wesentlichen Bauteilen

Ausdruck auf Folie

nur explizit laserdruckergeeignete Folie verwenden

Folien nur einmal bedrucken, d.h. Folien nicht mehrfach durch den Drucker schieben

beim Druck das Profil transparency auswählen

Tonersparoptionen deaktivieren

Belichtungsmaske ausschneiden

mit Toner-Verdichter behandeln

(an der Stelle schonmal Ätzbad bereit machen, das braucht seine Zeit und wir wollen keine Lücken in der Arbeitskette haben)

Maske mit der bedruckten Seite auf die Photoplatine legen und in den Belichtungsrahmen einspannen

ca. 4 Minuten belichten (nicht direkt in die UV-LEDs schauen)

Platine in 1%ige NaOH-Lösung geben und schwenken, bis die lilanen Schlieren verschwunden sind

[tux] es gab in letzter Zeit Problem mit 1%-Lösung. Gerade hat sich gezeigt: 3% sind definitiv zu stark! *gnampf*

[alex] die nötige Menge der Lösung hängt von der Größe der Platine ab, bei großen Platinen sind 300 ml knapp!

alle Details der Schaltung sollen klar zu erkennen sein

mit klarem Wasser abspülen (nicht vergessen)

und dann ab in die PCB-Ätzküvette

sobald die belichteten Teile der Platine durchsichtig sind, aus der Lösung nehmen und gründlich abspülen

anschließend die Überreste des Photolacks mit Azeton entfernen

Referenz

UV-LED Belichter

uv led 3.2-3.8v 20mA 20-25° abstrahlwinkel

Pad

https://kant.netz39.from-md.com/pad/p/pcb_exposure

Status

Gerät einsatzbereit

Belichtungsreihe steht noch aus

Belichtung von 3 Minuten liefert brauchbare Ergebnisse bis zu Bahnbreiten von 12mil

Gehäuse fertig

LEDs verlötet

Netzteil vorhanden (dank an René Meye)

Ein/Aus-Schalter verbaut

Netzteil fehlt noch * 12V 300 mA, falls jemand so eins noch rumliegen hat: immer her damit :]

Netzteil vorhanden

derzeit mögliche Bedienung beschränkt sich auf AN/AUS-Schalter

falls das jemand™ verfeinern will, melde er sich bei David oder Tux

Anregungen dazu:

Display

Zeitvorwahl

Buzzer wenn Zeit abgelaufen

Status LED (hat Strom, Belichtung läuft, ist fertig)

Sicherheitsschalter im Deckel

und irgendwann einmal ein Gehäuse aus nicht verzogenen Brettern :]

Ideen

ATtiny44

dicker Transistor zum Ersetzen des Schalters (wieviel Strom muss da durch?)

derzeit < 500 mA

SAA 1064 als LED-Treiber mit I²C (zwei Pins des ATtiny nötig) für bspw. 3 Digit 7-Segment und 8 zusätzliche Status LEDs

[tux] Wenn wir einen Treiberbaustein bauen, dann auch gleich mit Stromregelung → können wir den nehmen, den ich für die 3W-LEDs gerade baue.

[alex] Wenn wir den vorhandenen SAA 1064 brauchen wir keinen extra Treiber.

[tux] ach, ich seh gerade: Du willst damit die Digit-Anzeige betreiben. Dann hat sich das erledigt. ^^

drei Pins des ATtiny für Taster (Start/Stop, Zeitvorwahl hoch/runter)

Tux hat noch einen Piezo-Summer übrig (der ist "inzwischen" in der Schließanlage)

http://hackaday.com/2016/01/07/make-pcbs-with-dlp-omg/

http://hackaday.com/2016/01/12/even-easier-toner-transfer-pcbs/

Bilder

Belichten mit Bräunungsgerät

40 Sekunden

12g Entwickler auf 1 L Wasser (Zimmerwarm)

wenige Sekunden im Entwicklungsbad lassen