Space Notification

Pad vom Workshop

https://pad.n39.eu/p/open_close_monitor

Git-Repo

https://github.com/netz39/space_notification

Maintainer

lespocky, bastinat0r

Work In Progress

Außenlampe leuchtet, wenn die Tür aufgeschlossen ist.

next step: Tür-Sensor und Licht-Steuerung in die Schließanlage aufnehmen

Follow-up-Projekt zur Schließanlage: http://www.netz39.de/wiki/projects:2014:gatekeeper

Fertig

Ampel (v2) leuchtet und hat einen Raspberry zur Steuerung, an den auch die anderen Spacetime-Elemente kommen

Steuerung mit Tweet auf @N39_SpaceStatus

http://wittgenstein/open – Open, Ampel geht auf Grün

http://wittgenstein/close – Close, Ampel geht auf Rot und wird nach 5 Minuten ausgeschaltet

http://spaceapi.n39.eu/json – Zeigt den SpaceAPI-Eintrag an

http://spaceapi.n39.eu/state.png – ist das aktuell gültige Status-Bild

Rollladensteuerung:

Die Manuell-Steuerung befindet sich am Flieger-Regal über der Steckdose. Bitte hängt sie nicht mit Jacken zu.

Die Kippschalter sollten selbsterklärend sein. Der Taster hat noch keinen Effekt. Wegen der provisorischen Software gibt es noch einen leichten Lag

Eine Kleinigkeit: der von außen rechte Rollladen ist unser Testrollladen für die Eingangstür. Das heißt: Der Rollladen vor unserer Eingangstür ist derzeit gar nicht angeschlossen und bleibt immer offen. Der vor der anderen Tür wird jetzt stattdessen gesteuert. Dementsprechend sind die Schalter auf der Manuellsteuerung effektiv anders belegt. Wenn sicher ist, dass die Steuerung zuverlässig arbeitet, werden wieder alle Rollläden angeschlossen.

Die LED oben links zeigt an: Grün = keine Änderungen auf dem Bus; Orange = ein anderes Gerät will etwas mitteilen; Rot = Statusänderung in der Manuellsteuerung: das passiert bei Schaltvorgängen und wenn die LED wieder Grün ist, wurde der Zustand auch abgefragt.

Software etc unter https://github.com/netz39/rollladensteuerung

Für den WatchDog gibt es einen Relais-Schalter, der über GPIO23 (Pin 4 im WiringPi) aktiviert wird. Vorher hat die restliche Hardware keinen Strom!