Labortechnik

Das Labor bekommt eine schickere Ausstattung: Beleuchtung/Rotlicht, Steuerung für das Belichtungsgerät und alles ohne herumliegende Kabel und Steckdosen-Stecker-Gestecke-Foo

Maintainer

Open for adoption

Github

https://github.com/netz39/laborsteuerung

Elektrische Steuerung

Stromversorgung

Ein/Aus-Schalter (hart ein/aus-schalten)

Spannungsversorgung 5V/12V

altes Rechnernetzteil

http://hackaday.com/2016/12/08/absolute-power/

https://www.crowdsupply.com/envox/eez-h24005

Beleuchtung

Modi

weiß, Ambient für normale Benutzung

Rotlicht für Belichtung

mit entsprechender Warnung, wenn bei Belichtung auf Ambient geschaltet werden soll

Rotlicht-Warnung außen an der Tür (Tür-Außenmaße 194x86)

http://www.ebay.de/itm/3M-15LEDs-rot-LED-Streifen-Band-Strip-Leiste-Lichtketten-DC-12V-/360794717615

Belichtungsgerät

Steuerung Belichtungsgerät

Ätzen

Steuerung

Heizung (120W)

Leistungsmessung über ACS714

Pumpe

Meldung Temperatur, Ätz-Zeit

Module

AC-Switch

µC-Steuerbares Relais für 230V-Geräte mit Feedback zum Stromfluss Anschluss über I³C

Power-Board

alle passiven Schalter:

2x Relais für 230V-Anschluss (Deckenlicht, Luftpumpe Ätzbad)

4x FET für 12V (2x LED-Strip rot, 1x LED-Strip weiß, 1x UV-Licht)

http://hackaday.com/2013/11/01/making-a-solid-state-relay-with-i2c-interface/