Open/Close-Schild

Für die Fassade wäre ein Schild wünschenswert, das den Status anzeigt und Leute herein bittet. Das Schild kann gern auch beleuchtet sein und blinken. Zu tun ist: recherchieren wo man sowas bekommt, ggf. Ergebnis auf der Mailingliste zur Diskussion stellen oder aber gleich Nägel mit Köpfen machen und das Schild besorgen und anbringen.

Projektpad

Project information

Maintainer:

eriu

Members

Polybos, Bas

Begin

2014-08-01

Deadline

2014-10-31

Status

Planning / Ongoing / Break / Finished / …

Skills needed

Woodwork, Bending, …

Arbeitsentwurf

An der Außenfassade des Hackspaces soll ein Schild (sogenannter "Aufstecker") angebracht werden

benötigte Funktionen:

Werbung für den Netz39

Anzeige des Spacestatus

Platz für Freifunk-Antennen

weitere Dinge mit RGB LEDs /Beleuchtung

Projektplanung

technisch

Parameter Definieren

formal

Recherche Auflagen ,

ggf.

Aufstecker unter 1m^2 sind nicht genehmigungspflichtig vom Tiefbauamt Quelle: Frau Teumer +49 391 5 40 51 29

jedoch muss ein Antrag auf Sondernutzung gestellt werden Formulare Stadt Magdeburg, Sondernutzung, Ansprechpartnerin Frau Neutze, +49 391 5 40 52 29

ggf.

Zeichnungen / Entwürfe

Netz39-Schild @ github

Technische Zeichnung (scad)

Bauzeichnung

Gesamtgröße: 400x500x100

Skizzen

Material

Rahmen & Außenwand:

Benötigtes Material: Polycarbonat

benötigtes Material: 2* 500x400, 3* 10x40, 1* 10x50

Polycarbonat Platte Zuschnitt farblos 500 x 400 x

6mm Dicke 14,50 Euro

8 mm Dicke 19,00 Euro

10 mm Dicke 24,00 Euro

Folie

Folie Weis, matt (Hintergrund)

benötigtes Material: 2* 500x400, 3* 10x40, 1* 10x50

Angebot 1520x500: Folie matt Weis: 3,61 Euro

Folie schwarz, matt (Logo+ Schrift)

benötigtes Material: 2* 500x400,

Angebot 1520x500: Folie matt schwarz: 3,61 Euro

Beleuchtung

RGB LED Streifen

benötigtes Material: 2*(2*500+2*400) = 3,6m

Variante A: RGB Steifen, jede RGB LED einzeln ansteuerbar

LPD8806 LED Strip 52LEDs/M

Kosten: 1x5m: = minimal 85 Euro, idR 20-25 Euro/Meter

Beispielvideos

Ansteuerung: Raspberry Pi ca. 35 Euro oder [https://www.hackerspace-bamberg.de/DMX_Lighting | DMX ca. 100 Euro, Vorteil: Ansteuerung via BUS von LEDS im gesamten Space möglich]]

Variante B: RGB Steifen, nur der gesamte Steifen ansteuerbar

Kosten: 12 Euro

Wlan-Antennen

2× BiQuad mit CD Selbstbauanleitung

eine Ubiquiti Bullet™M mit bspw. 9 oder 12 dBi Rundstrahlantenne oder 'ne schmale Panelantenne für 180°

aus dem PoE für die Bullet™M (ggf. alternativer Injektor mit mehr Power) den Strom für LEDs ziehen: man bräuchte dann nur noch zwei Kabel (eins Netzwerk, eins DMX)

2× TP-Link TL-ANT2409A, die bei alex ungenutzt rumliegen — LeSpocky 2015-11-28 12:05

Befestigung & Kabelführung

Standort: Ersatz für die aktuelle Spapcestatus-Lampe

Kabelführung

Benötigtes Werkzeug

Schneidplotter (Straum0)

Bau / Programmierung / Projektdurchführung

Aufstellen

Wartung

Ende

An welchem Punkt ist das Projekt zu Ende / Abgeschlossen?

wenn das Schild hängt