Mediacenter

Audio+Video in der Launch

Projekt-Information

Maintainer

eriu, Toby

Members

Peter

Begin

2015-10-30

Status

Umsetzung teilweise abgeschlossen

Media Streaming

Video/Audio Streaming von Linux Desktop auf Chromecast

Am desktop den Stream einfangen und in eine Datei schreiben. Anzupassen ist die Auflösung des Desktops (hier 3200x1800). Die Skalierung erfolgt auf native Auflösung des Beamers.

ffmpeg -y -f alsa -ac 2 -i pulse -f x11grab -r 10 -s 3200x1800 -i :0 -vf scale=1920:-2 -acodec ac3 -ac 1 -vcodec libx264 -preset fast -tune zerolatency -threads 0 -f matroska ~/Videos/screencast/capture.mkv

minidlna Konfiguration anlegen in welcher der Ordner ~/Videos/screencast geteilt wird

minidlna

Am Handy mit BubbleUPNP

Den Chromecast Stick als Renderer einstellen

Den minidlna-server vom Rechner als Library auswählen

Das screencast-video zur Playliste hinzufügen und abspielen

TADAAA - Ein kabelloser Latenzarmer Screencast ist auf dem Beamer

Für Musik und Filme (also nicht live-stream) geht das natürlich genau so

Hardware

Beamer: Acer h6517bd

Beamer Halterung: My Wall H16-1WL Deckenhalterung Beamer

Leinwand (groß) Rolloleinwand 240 x 180cm

HDMI Switch: 1 x Ligawo HDMI Switch 5x1 3D automatisch mit Netzteil

HDMI Audio Extractor

Adapter miniDP auf VGA

aktueller Stand

Installation von Beamer mit Halterung sowie der Leinwand → abgeschlossen

Anschluss Stereoanlage an die Lautsprecher → 4 Lautsprecher sind angeschlossen

Kabelführung vom Beamer → HDMI und VGA zum Multimedia Regal

aktuelles Setup

Beamer ← (HDMI) → HDMI-Auto-Extractor ↔ HDMI-Switch (5 Ports, automatisch) ↔ Gerät 1-5 (HDMI)

5.1 Sound ↔ Soundanlage ← (optical) → HDMI-Auto-Extractor

how to Sound linux

Pulseaudio: AC3 / DTS auswählen

digitalen Sound-Output aktivieren

Ideen

http://hackaday.com/2015/11/27/metalab-bypasses-ir-remote-with-audio-circuit/