Spotty

LED-Spot-Beleuchtung für Lounge und so.

META

Maintainer:

tux

Members

Begin

2016-08-28

Deadline

2017-12-31

Pad

https://pad.n39.eu/p/beleuchtung

GitHub

https://github.com/netz39/spotty

Hardware-Komponenten

LED-Treiber

Verwendet CAT4101 als LED-Treiber bis 1000mA

kompatibel zu kleineren LEDs (z.B. LXZ1 PM01) gestalten (LEDs als Bestückungsoption auf dem Board)

Ports:

Spannungsversorgung Treiber (5V)

Switch-Port LED (Kathode) zu GND

PWM (PWM-in und GND für verdrillte Kabel)

LEDs

geeignete LEDs sind z.B. Osram W5AM (z.b. Reichelt LT W5AM)

5 LEDs in den Farben: weiß, orange, rot, grün, blau

(Orange LED für angenehmeres weiß)

Kühlkörper: V SK 577-15 SA – LED Kühlkörperdisc ? 50 x 15 mm

Wärmeleitfolie z.B. http://www.ebay.de/itm/Warmeleitfolie-Alutronic-SI6023-Silikonfolie-Isolierfolie-20x94x0-23mm-1-Str-/311646024977?hash=item488f8cf511:g:7ckAAOSw1vlUumJ5

alterantiv: Capton Tape

Temperatursensor

LM 75 SMD – I²C Digitaler Temperatursensor, SO-8

Controller

auf Basis eines ESP-12(E)

5 PWM-Kanäle sind vorhanden

Netzteil

benötigt werden 5V mit 1A pro LED und Controller/TempSensor

z.B 5V 7A vom Meanwell bei Reichelt

Alternativ: ATX-Netzteil

ESP wird über die 5V-Stdby-Spannung versorgt

Einschalten des Netzteils, wenn LEDs in Betrieb genommen werden

Vorteil: Billige Variante für viel Leistung

Nachteil: nur 12V (max 3-4 LEDs je nach Farbe)

Mechanische Komponenten

https://hackaday.com/2017/04/25/ask-hackaday-what-about-the-diffusers/

Einfacher Spot

ESP-12(E) für Ansteuerung

ATX-Netzteil

5 Kanäle:

warmweiß (LCW W5AM-K, 3.7V, 3 Stck)

orange (LA W5AM, 2.6V, 4 Stck)

rot (N/A, 2.6V, 4 Stck)

blau (LB W5AM, 3.7V, 3 Stck)

grün (LT W5AM, 3.7V, 3 Stck)

ATX-Buchse (Molex 5566)

ATX-Buchse bei Sparkfun

eine Buchse wurde aus einem alten Mainboard ausgelötet