Motorisierung der Leinwand

Project information

Maintainer:

tux (Open for Adoption)

Status

Planning

Die Leinwand in der Lounge soll motorisiert werden, damit sie automatisch mit Nutzung des Beamers aus- bzw. eingerollt werden kann.

Nächste Schritte

Leinwand wiegen

Gesamtgewicht etwa 11kg

Größe 240 x 180cm

Notwendiges Drehmoment des Motors ausrechnen

konservative Annahmen

r = 0.05 m

m = 11 kg

F = 107,87 N

M_t = 5.39 Nm

Die Antriebsbaugruppe sollte nicht-selbsthemmend sein, um die Leinwand auch im unbestromten Zustand bewegen zu können.

passenden Motor aussuchen

passende Treiberschaltung zum Motor aussuchen

Links

http://www.zuendler.com/leinwandumbau.htm

https://shop.watterott.com/SilentStepStick-TMC2100-5V

https://www.omc-stepperonline.com/de/getriebe-schrittmotor/nema-14-stepper-l-52mm-w-hinterer-schaft-and-ubersetzungsverhaltnis-4-1-planetengetriebe.html

201887787519 – 120" Motor Leinwand 244x182 Beamerleinwand Beamer inkl FFB Heimkino 16:9 4:3 1:1 - 110€