Synthesizer Test-Rack (Eurorack)

Wir wollen ein Test-Rack für Eurorack-Module bauen.

Maintainer:

tux, paatrick

Status

doing

Komponenten

Lautsprecher / Kopfhörer (Patrick)

manueller Trigger/Gate (Tux)

manueller CV-Generator (Tux)

Convert: Jack 2 BNC (Oszi) (Patrick)

Taktgeber

Oszillator (sauberer Sinus, Rechteck, Säge, variabel und abgestimmte Frequenzen)

Buffered Mult

Bus-Access (16pol und Jacks, schaltbar, Messung Stromverbrauch, USB-UART)

Attenuverter

Input/Output-Modul

Oscilloscope

Prototyping-Bench

Poti-Bank

Ausführung Reverb-Tank

Tuner

Lautsprecher / Kopfhörer

Es gibt ein Stripboard-Layout von Befaco

Verstärkerschaltung

nach passendem IC gucken

Irgendwo einen Lautsprecher finden und auf die Platine schrauben, wenn der nicht reicht, finden wir einen besseren

UI

Lautstärereglung für je Kopfhörer und Lautsprecher

Ein/Aus Lautsprecher

Pegelanzeige? / LED Clipping

https://www.circuitstoday.com/sound-level-meter

Manueller Trigger/Gate

Entprellung

Realisierung mit NE555

UI

Trigger-Button

LED Aktivität

Ausgang mult x2

Auswahl Ausgangsspannung

Umschaltung Trigger/Gate

Auswahl Trigger-Länge

manueller CV-Generator

UI

CV-Ausgang

Auswahl Unipolar/Bipolar

Umschalter Ausgangsspannungsbereich

Anzeige ausgegebene Spannung

Grenzspannungen roh ausführen?

Taktgeber

Wir wollen wissen, wie lang die Takte sind → µC

UI

Frequenz über Rot-Encoder

Gate-Länge

Takt-Ausgang inkl mult

Anzeige bpm (7-Segment)

Oszillator

Ausgabe für Modul-Tests

Fokus: Sauberes Signal und zuverlässige Frequenz

UI

Ausgabe: Sinus, Rechteck, Sägezahn

Auswahl voreingestellter Frequenzen oder variabel

Poti variable Frequenz + Fine-Tuning