Synthesizer Test-Rack (Eurorack)

Wir wollen ein Test-Rack für Eurorack-Module bauen.

Maintainer:

tux, paatrick

Status

doing

Komponenten

Lautsprecher / Kopfhörer (Patrick)

manueller Trigger/Gate (Tux)

manueller CV-Generator (Tux)

Convert: Jack 2 BNC (Oszi) (Patrick)

? Convert: Jack 2 Banana Plug

Taktgeber

Oszillator (sauberer Sinus, Rechteck, Säge, variabel und abgestimmte Frequenzen)

Buffered Mult

Bus-Access (16pol und Jacks, schaltbar, Messung Stromverbrauch, USB-UART)

Attenuverter

Input/Output-Modul

Oscilloscope

Prototyping-Bench

Poti-Bank

Ausführung Reverb-Tank

Tuner

Breakout Boards

CV Input

Trigger Input

CV Output

Trigger Output

Module Power Supply

Lautsprecher / Kopfhörer

Es gibt ein Stripboard-Layout von Befaco (https://github.com/suessspeise/sdiy/blob/main/pdf/befaco_outputv3.pdf)

Verstärkerschaltung

nach passendem IC gucken

Irgendwo einen Lautsprecher finden und auf die Platine schrauben, wenn der nicht reicht, finden wir einen besseren

UI

Lautstärereglung für je Kopfhörer und Lautsprecher

Ein/Aus Lautsprecher

Pegelanzeige? / LED Clipping

https://www.circuitstoday.com/sound-level-meter

Manueller Trigger/Gate

Entprellung

Realisierung mit NE555

UI

Trigger-Button

LED Aktivität

Ausgang mult x2

Auswahl Ausgangsspannung

Umschaltung Trigger/Gate

Auswahl Trigger-Länge

manueller CV-Generator

UI

CV-Ausgang

Auswahl Unipolar/Bipolar

Umschalter Ausgangsspannungsbereich

https://www.musikding.de/Drehschalter-2-Pole-4-Stellungen-print

Anzeige ausgegebene Spannung

Grenzspannungen roh ausführen?

Taktgeber

Wir wollen wissen, wie lang die Takte sind → µC

UI

Frequenz über Rot-Encoder

Gate-Länge

Takt-Ausgang inkl mult

Anzeige bpm (7-Segment)

Oszillator

Ausgabe für Modul-Tests

Fokus: Sauberes Signal und zuverlässige Frequenz

UI

Ausgabe: Sinus, Rechteck, Sägezahn

Auswahl voreingestellter Frequenzen oder variabel

Poti variable Frequenz + Fine-Tuning

https://www.circuitstoday.com/audio-oscillator-circuit-2

https://dsmcz.com/prestashop/en/analogue/3709-icl8038ccpd-voltage-controlled-function-generator-ic-8038.html