https://pad.n39.eu/qlvTlM7hQnKZ9jzdo6SZbg#

Brainstorming Server durch Mini-Cluster ersetzen

Teilnehmer

David

Tux

Notizen

handvoll raspi 4B

3 + 3

Micha hat Intel NUC übrig

Hardware Loadbalancer?

dedizierter Switch - 16 Ports k8s-kompatibel

Powerbudget ausrechnen

SAN Lösung

nfs CSI Treiber

(S3?)

kleinere USV Lösung

erste Schritte

k3s Cluster auf VMs - Stefan hat ein Ansible Playbook

3 control plane (k3s-c[1-3])

3 worker (k3s-w[1-3])

an einem der Knoten NFS mit passendem label, dort den NFS Provider hosten

Infrastruktur

Maschinen

Control Plane

k3s-c1: 172.23.52.130

k3s-c2: 172.23.52.131

k3s-c3: 172.23.52.132

Workers

k3s-w1: 172.23.52.140

k3s-w2: 172.23.52.141

k3s-w3: 172.23.52.142

DNS/DHCP-Einträge: siehe descartes/PR #38