Projekt Agnetenstraße

Projektbeschreibung

Freifunk für Flüchtlingsunterkunft in der Agnetenstraße

1 Gebäude

ca. 200 Bewohner

Sprachen: arabisch, kurdisch, englisch

Technik

Knoten von TP-Link: agneten-refugee1 bis agneten-refugee4

2x Nanostation M5 XW Alle sind mit die ffmd-admin SSH key erreichbar.

verfügbare Hardware

Name	Macadresse	Modell	Ort	mesh	sonstiges
ofcourseistillloveyou	44:d9:e7:24:b1:ac	Nanostation M5	3.OG r325	MOL
agneten-refugee1	60:e3:27:60:4d:1e	TL-841N v9	3.OG r325	MOL	ehemals alter-spielplatz
agneten-refugee2	30:b5:c2:d9:b0:ca	TL-841N v9	3.OG r304	ehemals Kulturanker-11
agneten-refugee3	30:b5:c2:d9:ab:64	TL-841N v9	3.OG r324	ehemals Kulturanker-12
agneten-refugee4	30:b5:c2:d9:98:22	TL-841N v9	4.OG r404	ehemals Kulturanker-14
agneten-refugee5	30:b5:c2:d9:97:d8	TL-841N v9	2.OG r205	ehemals Kulturanker-1
agneten-refugee6	30:b5:c2:d9:97:c2	TL-841N v9	2.OG r228	ehemals Kulturanker-2
agneten-refugee7	30:b5:c2:d9:98:2a	TL-841N v9	5.OG r502	ehemals Kulturanker-3
agneten-refugee8	30:b5:c2:d9:97:06	TL-841N v9	4.OG r430	ehemals Kulturanker-4
agneten-refugee9	30:b5:c2:d9:98:10	TL-841N v9	5.0G r506	ehemals Kulturanker-06
agneten-refugee10	30:b5:c2:d9:ac:b4	TL-841N v9	4.0G r421	MOL
agneten-refugee11	30:b5:c2:d9:97:2c	TL-841N v9	1.0G r1xx	ehemals Kulturanker-08. 1. OG Ost, dritte Tür Seite Nord
agneten-refugee12	30:b5:c2:d9:97:84	TL-841N v9	3.0G r311	ehemals Kulturanker-09
agneten-refugee13	30:b5:c2:d9:98:3e	TL-841N v9	2.0G r211	ehemals Kulturanker-10
agneten-refugee14	30:b5:c2:22:db:de	TL-841N v9	2.OG r2xx	Westliche Seite, 2. Zimmer seite Nord
agneten-refugee15	30:b5:c2:ee:04:2e	TL-841N v9	1.OG r109
agneten-refugee16	60:e3:27:b7:84:da	TL-841N v10	3.OG r320
XKCD_435	30:b5:c2:22:db:de	Nanostation M5	4.0G r421	MOL

Koordinate

schematic map / table of coordinates

Map

image

Bilder

image image image image image Uplink: image image

Vorgestern — Gestern — Heute — Morgen — Übermorgen: image image image