Freifunk Burg

Projektbeschreibung

Freifunk für Flüchtlingsunterkunft in Burg

2 Gebäude

a 17,5m x 67m - 3 bewohnte Etagen, + Dachgeschoss

ca. 300 Bewohner

in einem Gebäude einen Internetanschluss (3 Mbps down, 0,3 Mbps up)

Entfernung zwischen den Gebäuden ca. 70 m

ca. 3 Monate bis 10 Jahre idR.

Sprachen:arabisch, kurdisch, english, französich, portogisisch

Projektstatus

in Planung

aktuell fehlt ein geeigneter Uplink

Technik

Knoten von TP-Link: brg-ref-1 bis brg-ref-20

Halterungen: 2x Nanobracket (für jeweils 1x NS Loco M2)

verfügbare Hardware

Name	Macadresse	Modell	Ort	SSH	M-VPN/MOL/MOW	public VPN-Key	GPS	Token	sonstiges
brg-ref-5	a0:f3:c1:9f:16:d4	WR841N v8.3	ffmd-admin	nein/nein/nein	64f0ccdfcf550c8b5fbd686b760104ea6fa1375ec58ae2ebea7d9a62563adac6	-
brg-ref-6	64:66:b3:fc:d7:aa	WR841N v8.4	ffmd-admin	nein/nein/nein	588599347a6b90e58f0d5f521bdf74b4e362ea38d9887bce5f080577b2c30a4a	-
brg-ref-7	10:fe:ed:f1:67:38	WR841N v8.4	ffmd-admin	nein/nein/nein	7c0c66f4c38d9efeae8aad0628c6dcaccc3e21b839f7d2f7e00f65bf891aff0a	-
brg-ref-8	10:fe:ed:7d:97:78	WR841N v8.4	ffmd-admin	nein/nein/nein	df96f995d47ff5bf8c1bce37eff158273a8a49536de1cff25830aec48930d524	-
brg-ref-9	10:fe:ed:eb:67:dc	WR841N v8.4	ffmd-admin	nein/nein/nein	1d2526bccde231bbf00ef367ebc38aa843875e5a2191bf7ee0779c583f265df6	-
brg-ref-10	64:66:b3:d4:4a:72	WR841N v8.4	ffmd-admin	nein/nein/nein	982ef38813c0201bb5c6c9e37af988d7eb707371144270801c1dc40712f3c9a4	-
brg-ref-11	64:66:b3:2e:f4:da	WR841ND v8.2	ffmd-admin	nein/nein/nein	b732502ac2c99cf510fc8416cb1441401e2b9d4e5e10e68855c71bce7ced25b1	-
brg-ref-12	a0:f3:c1:05:a6:4c	WR841ND v8.2	ffmd-admin	nein/nein/nein	34e5b1d56f8bd12b4783f2215dfc123bcf3a6cc3793e3a855273752e222cd832	-
brg-ref-13	10:fe:ed:b7:90:66	WR841ND v8.2	ffmd-admin	nein/nein/nein	11ea884fae2c648219f0dc60fa0789ea847c96db9de3dc5f19109e04ddcb6a8a	-
brg-ref-14	e8:94:f6:52:38:8a	WR841N v9.0	ffmd-admin	nein/nein/nein	f21cc51af4d51a53e0e14a1e46ef6e628c4c64c39b00ed3a391a414a7d091d7b	-
brg-ref-15	e8:94:f6:78:ef:6c	WR841ND v9.0	ffmd-admin	nein/nein/nein	a370dc12f821e2030dd09189aabfeab78cea7b787db2b56a38d823f71dbf3dde	-
brg-ref-16	c4:6e:1f:c7:06:98	WR841ND v9.1	ffmd-admin	nein/nein/nein	5ecd601689edbf628d5e049c7cd35f2c8035d65e8dfe7a1b41823416c0fab438	-
brg-ref-17	c4:6e:1f:c9:d9:8a	WR841ND v9.1	ffmd-admin	nein/nein/nein	a1528e6028c8c253930e5424cafbe19b0b8b85c900e2254858a8c3327e2a1a13	-
brg-ref-18	c4:6e:1f:c7:4e:8c	WR841ND v9.1	ffmd-admin	nein/nein/nein	1699b89abc0be6f196445bf796e07b73b4b92967479b9d6c4f7d390743db863e	-
brg-ref-19	c4:6e:1f:c9:c1:d6	WR841ND v9.1	ffmd-admin	nein/nein/nein	2bc88b0c8345e684fff3b2b946be4b89de5439a56578415905add896b016d948	-
brg-ref-20	c4:6e:1f:c7:0a:78	WR841ND v9.1	ffmd-admin	nein/nein/nein	057b642f22937d1bc1ef6432155175c31ad993eed230c44db66f27ad33dfb489	-	Antennen fehlen
brg-ref-outdoor-1	68:72:51:28:10:FE	NSM2 Loco	ffmd-admin	nein/nein/ja
brg-ref-outdoor-2	68:72:51:28:11:82	NSM2 Loco	ffmd-admin	nein/nein/ja