Freifunk Arbeitskreis 2014-01-29 19:00 Uhr-ish MEZ

http://www.netz39.de/wiki/projects:2012:freifunk (öffentlich)

http://www.netz39.de/wiki/projects_protected:2014:freifunk (nicht so öffentlich)

Anwesend:

Hichi

Jörg

Bastinat0r

Eriu

Wolfgang

alex

(Tux)

Themen:

Architektur

Kölner: http://kbu.freifunk.net/index.php?title=Architektur

Christoph hat die in FFM übernommen und das funktioniert wohl gut

Köln (Jan) könnte uns ggf. einen Supernode zur Verfügung stellen

Nodes

Supernodes

http://www.freifunk-koeln.de/index.php?selbst

einzelne Nodes bauen VPN zu Supernodes auf

Supernodes bauen VPN zu Servern im Ausland auf, die nicht der Störerhaftung unterliegen

ohne die klingeln DIE halt bei jeweils dem, über dessen Anschluss das ging

Mesh

Router untereinander nutzen IPv6 dafür

Karte: http://hamburg.freifunk.net/wo-wird-gefunkt

VPN

Firmware

https://github.com/FreifunkAdvanced/ff-advanced-feed (nextGen Freifunk, automatisch konfiguriert direkt nach dem flashen); nutzt u.A. Jena http://freifunk-jena.de/karte/

Alles OpenWRT

Übersicht Freifunkfirmwares: http://wiki.freifunk.net/Freifunk_Firmware

Build-Server

http://jenkins.kbu.freifunk.net/files/ffm/0.9.14-ffm/untested/firmware/

Hichi hat für den TP WR841ND folgende Firmware genutzt: ff-ffm-tl-wr841n-v8-v.0.9.14-ffm.bin

Updates verteilen?

Q: Welche Probleme bei OtA-Updates (Over-the-Air) bei Verwendung von SSH?

A: Probleme mit Zuverlässigkeit; potentielle Lösung(en): Signaturen, Hashes etc.

Monitoring von auf Routern installierten Versionen?

http://wiki.freifunk.net/Kategorie:Software

SSID Vorschlag: md.freifunk.net | magdeburg.freifunk.net | otto.freifunk.net (siehe unten)

Hardware

TP-Link

Netzwerke / Andressierung

Dienste

Störerhaftung

ISP werden?

Leipzig Sublab → nachfragen

Alternativ könnte freifunk e.V. uns helfen/Fragen beantworten?

VPN-Tunnel

Mesh-Netze

BATMAN vs. IEEE 802.11s

IEEE 802.11s: https://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11s

" Im Unterschied zu derzeitigen Mesh-Netzen, die auf vorhandener 802.11a/b/g-Standard-Hardware und auf höheren Netzwerkebenen arbeitender Mesh-Routing-Software basieren, findet das Mesh-Routing bei 802.11s in der MAC-Schicht statt (damit aus Sicht des OSI Referenzmodells ein „MAC Relaying“) und ist daher wesentlich effizienter, insbesondere auch in Hinblick auf Hardwareanforderungen und Energieverbrauch."

Hardware dafür?

B.A.T.M.A.N.

[Hier Dinge zu B.A.T.M.A.N. schreiben]

nanananana B.A.T.M.A.N.

DNS

Website für FFMD?

md.freifunk.net

(oder magdeburg.freifunk.net - siehe oben)

ich bin ja für otto.freifunk.net!!

FAQ

Leipzig: http://wiki.leipzig.freifunk.net/FaQ

Halle: http://www.freifunk-halle.net/wir-links-mitmachen/fragen.php

Vorschläge/Ideen:

wir kaufen N-Router die im Space fertig geflasht liegen

Interessenten kaufen diese zum Selbstkostenpreis

Cafés, Läden etc können diese dann erwerben, beim Erwerb wird der zukünftige Standort auf der Karte/etc notiert

→ Freifunk-Service / regelmäßige Workshops im Netz39

ToDo:

mit Christof sprechen wegen Modifikation der ffm-Firmware (SSID, md.freifunk.net, CNAME, supernodeconfig, Standortdaten erfassen=????

N-Router kaufen

(1) TP-Link TL-WR841ND ((300 Mbps, 4x100MBit, 25 Euro) oder TL-WR841N (identisch nur keine abnehmbare Antenne) für 20 €

(2) TP-Link TL-WR1043ND (2,4 GHz, 300Mbps, 4x1GBit, USB, 43 Euro),

(3) TP-Link TL-WDR4300 (2,4 GHz & 5 GHz, 750 Mbps, 4x1GBit ; 60 Euro)

(4) TP-Link Archer C7 AC1750 (AC 1300/N900 Mbps 110 Euro) noch kein OpenWRT

Bastina0r: 1 Stück

Michel: 2 Stück hat sich schon 2 selbst bestellt

Alex: 1 Stück

Hichi: 2 Stück

Jörg: 1 Stück