Freifunk Reboot 5 (2018-01-26)

Link zum letzten Meeting: https://pad.n39.eu/p/FreifunkReboot4

Anwesend:

Johann

Tux

Penecelin / Antibiotikum

ADS (bis 20:09, TOP3)

Agenda:

1) (sehr!) kurzes Review offener/abgeschlossener Aufgaben gemäß Github

#7 erledigt, dafür #17, #18 neu

#15: Information ist nicht bei allen Geräten verfügbar (z.B. 1043er Geräte)

Verbleibende TODOs brauchen etwas Zeit

2) Status CI-System (#10)

Ein Jenkins steht, liegt abgesichert in einem Container und das Admin Passwort wird mit erstellt (kein Default admin/admin)

Jenkins Konfiguration (Plugin Installation, Accounts, ect) ist derzeit noch manuell und sollte irgendwo in einem Wiki dokumentiert werden

LetsEncrypt Zertifikat fehlt, möchte ich aber erst einfügen wenn das alles funktioniert (der Hostname taucht danach in der Zertifikat History auf)

Travis funktioniert nicht, ein Jenkins wurde testweise aufgesetzt: http://jenkins.freifunk-oberhavel.de/

Konfiguration soll ebenfalls automatisiert werden (#17)

Änderungen im Jenkins bitte dokumentieren!

3) Upgrade-Strategien

Mögliche Strategien für ein Firmware-Upgrade im FFMD

Status Firmware-Upgrade (#9)

* Tut irgendwie, allerdings bislang ungetestet.

* Firmware von netz39 baut nicht, das hier funktioniert (erst mal): https://github.com/johannwagner

* Erinnerung: letzt nutzbare Version ist 2016.2.7

* für 2017.1.x muss ein neues Gateway aufgesetzt werden (Gateway 3)

* Strategie 1:

* Über Zwischenversion GLUON 2016.2.7, dann Upgrade auf alles

* Strategie 2:

* Neues Gateway aufsetzen, Knoten auf neuste Version upgraden, Anmeldung an Gateway 3

* aber: Mesh-Struktur muss beachtet werden, damit alle Knoten ein Upgrade bekommen

* Wie ist das bei den Harzern?

* Wie tief ist das Mesh-Netz?

* Ca. ein Dutzen Knoten mit Tiefe von mehr als einer Ebene

* Zwischenschritt über 2016.2.7 trotzdem soll durchgeführt werden (#9)

* Docker-Container zum Bauen ist vorhanden (Achtung: Bugs mit GCC7!)

Tests auf Knoten notwendig, siehe dazu auch #20

TESTEN!

4) Meshkit

Soll erst betrachtet werden, wenn das Firmware-Upgrade durch ist

Was ist die Konsequenz von Meshkit-Nutzung?

Wie oft müssten wir dafür die Gateways aktualisieren?

5) Freifunk-Installationen

Freifunk-Richtfunk nach Sohlen

Penecelin hat sich gemeldet, aber noch keine Antwort

Geschäftsstelle Lebenshilfe Magdeburg

Anfrage von Freifunk Harz: Lebenshilfe MD will ein/zwei Knoten aufstellen

Penecelin kümmert sich (#21)

6) Gateway: VPN und Direktausleitung

Netz39 als Provider:

Besprochen auf Plenum: http://www.netz39.de/wiki/stammtisch:2018:2018-01-17

dazu hätte dkdent gern mehr Informationen, Kosten/Pflichten/Haftung etc

#19

Direktausleitung == Ausleitung auf dem Gateway (nicht auf den Knoten!)

Grundsätzlich wollen wir Provider werden

Done:

#16: Kalendereinträge für Freifunk-Treffen nach neuem Turnus anlegen.

TODO @Tux: Kalendereinträge

TODO @Tux: Im Thread um eine Zusammenfassung des Stands bitten (zu #10)

Jenkins Installation läuft testweise unter http://jenkins.freifunk-oberhavel.de/

Nächstes Hacking-Treffen:

Unbrick Session

Router-Versionen herausfinden

Infos:

Anleitung Gateway (Harz): http://pad.harz.freifunk.net/p/gateway

Link zum nächsten Meeting: https://pad.n39.eu/p/FreifunkReboot6