Freifunk Reboot 7 (2018-03-23)

Link zum letzten Meeting: https://pad.n39.eu/p/FreifunkReboot6 Übersicht der Treffen: http://www.netz39.de/wiki/freifunk:treffen

Anwesend:

Christian

Johann

Franz

Tillmann

Agenda: 1) (sehr!) kurzes Review offener/abgeschlossener Aufgaben gemäß Github https://github.com/FreifunkMD/FFMD-Orga/issues

* Es gibt kaum geschaffte Issues. Tillman ist an den Issues für die Lebenshilfe und für das "Was bedeutet es, Provider zu werden" noch dran.

2) Verteilung der Firmware-Schlüssel (#24)

Bei mehr Schlüsseln sollte zumindest darüber nachgedacht werden, ob die Anzahl an benötigten Menschen zum Signen einer Firmware erhöht werden kann.

Bei zwei neuen Kandidaten und zwei Inaktiven muss da erstmal nichts gemacht werden

Mögliche Kandidaten:

Johann

Tux würde gern einen der Schlüssel haben

Mit der 0.38 müssen neue Schlüssel ausgerollt werden, sodass die 0.39 dann mit den neuen Schlüsseln signiert werden kann. Die 0.38 muss aber noch von den alten Leuten signiert werden.

Es werden wahrscheinlich Andreas und Bastinat0r entfernt (Müssen noch gefragt werden!)

3) Gestaltung des Rollouts (auch im Zusammenspiel mit Jenkins) (siehe #17) - verschoben

Experimental-Firmware wird aus dem Master des site-ffmd-Repositorys gebaut

Entwicklung findet nur in Branches statt. Merge zum master nur über PR nach lokalem Test

Frage: Sind hier Branches oder Forks gemeint? Lokaler Test würde entsprechend lokal den Merge durchführen + bauen + testen und wenn es funktioniert wird der Merge nach "master origin" gepusht?

Jenkins kann experimental-Firmware selbständig bauen und ausrollen (mit eigenem Key)

Frage: Ausrollen direkt auf Geräte, d.h. Jenkins brickt im Zweifel Router? Kann man das evtl. absichern? Irgendwlche Static-Analyse bzgl. offensichlticher brick-

Antwort: es soll verschiedene Channels geben, und direktes Ausrollen soll nur auf Geräte passieren die im Zweifelsfall schnell ersetzbar sind. Alle anderen bekommen einen Release Channel.

* Wir brauchen hier mehr Kommunikation mit Andreas.

3.5)

* https://github.com/FreifunkMD/gluon-docker * Mithilfe dieses Docker-Images kann die aktuelle Beta-Version gebaut werden. * Das Dockerfile muss noch konfigurierbar gemacht werden, sodass damit alle Images gebaut werden können. * Das Build-Skript, welches zur Zeit noch in der site-ffmd drin liegt, ist hier nicht mehr nötig, da Aufträumen und sowas nicht mehr nötig ist, da der Container am Ende einfach weggeworfen werden kann. * Bestenfalls kann dieses Dockerfile am Ende auch für die CI genutzt werden. * Johann ist hier der Ansprechpartner (der.yojo@gmail.com / info@wagnerdevelopment.de).

4) Beantwortung von Kontakt-Anfragen an FFMD

Wer reagiert auf E-Mails?

Tillmann(langsam) und Alex

Wer hat aktuell Zugriff auf die Kontakt-Adresse?

Tillmann, Alex, Christian

Franz: Ich fände es sinnvoll, wenn sich mind. 2, besser 3 Personen um die Kontakt-Anfragen kümmern

Wer reagiert auf Facebook? Alex, Tillmann

Personen mit Admin-Rechten: tux, alex

Dokumentation?

- kontakt@md.freifunk.net

Tillmann(langsam) und Alex

- https://www.facebook.com/FreifunkMD/

Alex, Tillmann

- https://twitter.com/freifunkmd

Michel, ???

- https://webchat.freenode.net/?channels=freifunkmd

Alex, Tillmann

- xmpp – abandoned

5) Umgang mit den Routern - Stichwort: TP-Link 841

Die Gruppe Freifunk Harz haben bereits den Support für dieses Modell gedroppt, die Magdeburger Knoten setzen allerdings zu großen Teilen auf genau dieses Modell.

Wie wollen wir in Zukunft umgehen, wenn Leute nach Hardware fragen?

[tux] Solange keine technischen Gründe dagegen sprechen, würde ich den Router wegen der großen Anzahl vorhandener Knoten weiter unterstützen.

[tux] Ggf. weisen wir darauf hin, dass der Router in künftigen Neuinstallationen möglichst nicht mehr verwendet werden soll und raten bei Neuanschaffungen zu einem anderen Modell.

Gibt es ein besseres Modell in ähnlicher Preisklasse?

TP-Link TL-WR1043N vermutlich das nächst-günstigere (ca. 35€)

GL Innovations GL-AR150 (ca. 29€) - müssen wir nochmal selber testen

6) Neues Firmware-Release

PR #93 wurde angenommen (https://github.com/FreifunkMD/site-ffmd/pull/93

Tag für v0.38~beta.1 ist angelegt.

Ich baue gerade nochmal aktiv die Firmware für alle möglichen Geräte durch. Danach ist zu testen, ob alle Flags richtig gesetzt sind und die Firmware so ausgerollt werden kann.

Zwischeninfo: Berlin schaltet Mitte April seinen VPN-Server ab. Das bedeutet für uns (Glienicke), dass wir alle Router einmal anfassen müssen. Entweder spielen wir neue Firmware aus Berlin auf - die Wahl ist zwischen Firmware ohne VPN und Firmware mit Community-VPN. Oder wir haben bis dahin eine funktionsfähige Firmware die wir selbst ausrollen können. https://pad.okfn.de/p/vpn03_berlin_2018 https://wiki.freifunk.net/Berlin:Community-Tunnel

DONE seit letztem Abstimmungstreffen