Freifunk Reboot 11 (2018-08-10)

Link zum letzten Meeting: https://pad.n39.eu/p/FreifunkReboot10 Übersicht der Treffen: http://www.netz39.de/wiki/freifunk:treffen

Anwesend:

Tux (penguineer)

Johann (johannwagner)

Sven

Jan

Absagen:

Agenda: 1) (sehr!) kurzes Review offener/abgeschlossener Aufgaben gemäß Github https://github.com/FreifunkMD/FFMD-Orga/issues

2) Firmware-Roadmap 0.39:

Signing-Key Christof → akzeptiert

Benachrichtigung bei verschwindenden Nodes

später

Babbel (auf Gluon umgestellt, Transition ist noch nicht klar)

Mesh-unabhängiger Auto-Updater

kein Wechsel der batman-Version!

Umstellung auf Babel

Babel ist im Gluon upstream

Transition noch nicht klar (Problem: Mesh-Verbindungen brechen mit neuer Firmware ab)

Einführung über weiteres Netz mit Babel in der MD-Community, dann Stückweise Umstellung

Neue Features dann nur in Babel-Netz

Einführung über babel-Branch, um alternative Firmware zu unterstützen oder andere Domain (dann neustes Gluon für alle Knoten notwendig)

Neuinstallation gw1 mit aktuellem Debian

Überlegung weitere Services vom GW auszulagern (z.B. DNS)

Achtung: gw1 ist alternativer Netz39-DNS-Server (notwendig für DNSSEC)

Nutzung von Docker-Containern im Gateway ist problematisch, weil die virtuellen Netzwerkdevices zu langsam sind (UDP Burst)

Next:

Christof stell Babel auf dem nächsten Bastelabend vor (2018-08-24)

Plan für schnelles Update auf neustes Gluon

Schnelle Firmware-updates:

6 Knoten haben noch die v0.37: Das ist problematisch, wenn wir für Gluon schnelle Updates machen wollen, um über die problematische Version zu kommen

Tux schreibt die Knotenbesitzer an (https://github.com/FreifunkMD/FFMD-Orga/issues/31)

3) Kaufempfehlungen für Router

* 1043 → ok ab v4 (35€)

* Xiaomi Mi Router (20€)

* Tux kümmert sich um die Beschaffung eines solchen Geräts

Neuere Gluon-Versionen unterstützen günstige China-Router, d.h. es gibt dann wieder Geräte für 20€

Vorhandene 841-Router trotzdem verkaufen, damit die nicht auf dem Müll landen (passende Firmware wird benötigt, Ram bleibt weiterhin zu klein)

Ggf. lässt sich größerer Flash nachrüsten?

4) Automatisierter Bericht, wenn Freifunkknoten ausfallen

Beta-Versionen für Erweiterung Config-Formular und fastd, d.h. entsprechende Info steht im JSON

Config-Formular muss für neueres Gluon überarbeitet werden (gluon-web)

Notwendig: service auf gateway, um zu informieren

Prüfen: Wird die Info auf der Map gefiltert?

Johann schreibt das Script für die Gegenseite (https://github.com/FreifunkMD/FFMD-Orga/issues/30)

5) Sonstiges

Reboot web1 und gw2 notwendig (Kernel Updates) → Tux macht das

Tux erfragt Kontostand für Freifunk beim Netz39

Freifunk in Wolmirstedt: lief nicht optimal:

Problem 1: LTE-Uplink mit Telekom

Problem 2: Netz lief nicht stabil

Details nicht bekannt, nochmal nachfragen

Geräte sind noch nicht wieder da

DONE seit letztem Abstimmungstreffen:

Rollout 0.38 (#26)