Illumination

Projektinfo

Ansprechpartner

meye

Unterstützer

frank, lespocky, eriu

Vorschläge

LED Wand, via iPad Steuerbar (32x17 matrix,544 addressable RGB LED)

[Eriu] weiteres Beispiel open-hardware-moodlamp

[Eriu] tolles RGB Board aus Mannheim BlogWiki

[Eriu] DMX angesteuerte RGB LEDs

auch: https://twitter.com/b4ckspace_log/status/638089905026019330

LED-Beleuchtung für Lounge (Tux)

Idee: Power-LED-Module für die Lounge-Beleuchtung

Notizen und Dokumente auf github

z.B. (Reichelt)

LED H5WMF WWS u.ä.

dazu passende Treibermodule

LED-Treiber z.B: BCR 450

passender Transistor

Ansteuerung über LAN

Stand 2012-12-20

eine Auswahl LEDs sind bestellt

LED-Treiber (BCR 450) und Transistor sind bestellt

nächste Schritte: Grundaufbau Ansteuerung und Tests zur Wärmeentwicklung

http://www.cree.com/LED-Components-and-Modules/Products/XLamp/Discrete-Directional/XLamp-XPL

http://hackaday.com/2015/07/31/hackaday-prize-entry-10-watt-individually-addressable-rgb-leds/

Außenwandleuchte

Zuständig: Tux

Hintergrund: Beim Café Central sieht man an der eingeschalteten Außenleuchte wunderbar, dass der Laden offen ist. So etwas möchte ich für den Space auch haben. :)

Offene Frage: Welche Farbe soll die Leuchte haben? (Möglichst so, dass man sie aus der allg. Beleuchtung der Straße heraus erkennt und nicht mit dem Central verwechselt.)

Anforderungen

Zustand (an/aus) gut sichtbar und unterscheidbar

auch von der Seite einsehbar

nicht zu teuer, da die Lampe außen hängt (50€ Obergrenze)

Lichtfarbe muss sich anpassen lassen (nicht zwingend nativ, aber durch einfache Anpassungen)

Umsetzung:

http://www.amazon.de/Au%C3%9Fenwandleuchte-Au%C3%9Fenwandlampe-Au%C3%9Fenleuchte-Energiesparlampe-Bewegungsmelder/dp/B004PI8PSM/

http://www.amazon.de/Brilliant-ESL-Spirale-blau-90660A03/dp/B0037PSCLY/

https://github.com/netz39/space_notification enthält die Pläne für die Steuerung der Außenlampe

Beim Aufschließen des Space wird die Außenlampe eingeschaltet und leuchtet blau.

Schild

→ siehe projects:2014:schild

Red Alert Beleuchtung

Idee ist ungefähr in Hüfthöhe eine umlaufende Beleuchtung zu installieren als Mood-Light, Star-Trek-Alarmsignal-Lampe whatever. Das ganze soll mit RGB-LEDs realisiert werden und wenn möglich kompatibel zu DMX (auf RS485 aufbauender Bus aus der Bühnentechnik) sein. Entsprechende Module mit handelsüblichen Tranceivern und Mikrocontrollern zu bauen, ist möglich: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxled.htm

Wenn man es in die Ecke zwischen Wand und Decke installiert, könnte man es auch als Lounge-Beleuchtung (s.o.) benutzen.

24 Segment Box

Kiste bauen, 24 RGB-LEDs rein und dann mattiertes Plexiglas davor, geschickt anordnen und dann kann das sonstwas anzeigen …

Links

LED-Matrix (mikrocontroller.net)

Arbeitspad https://pad.n39.eu/p/beleuchtung

http://acab.muc.ccc.de/

http://hackaday.com/2015/10/03/a-thousand-led-lights-for-your-room/

…