Betty-TV

Ansprechpartner

ge0rg

Die Betty-TV ist eine interaktive Fernbedienung. Das Set besteht aus drei Komponenten, die über Funk miteinander reden können:

Fernbedienung (ARM7 32-bit-CPU, LCD-Matrix-Display, 2MByte Flash)

SCART-Adapter

Modem-Adapter

Im BettyHacks Wiki gibt es umfangreiche Infos zur Hardware und Programmierung.

Wir haben im Space drei Betty-Sets und einen Dongle, mit dem man den Bootloader aktivieren und die CPU resetten kann. Benötigt werden:

USB-Seriell-Kabel

Ideen für die Nutzung

[tux] Space-Steuerung