Geodesic dome

Wer? Katha & andrelf

Was? ein Geodesic dome

Warum? Weil wir es können.

Wofür? u.a. Ohm 2013

Und nü? weitere folgen \o/

Ein 5V Dome für die Ohm2013 aka dOHMe

Wir bauen einen 5V Dome für die Ohm2013 bauen. Vorangegangenes Modell ist der POC2.

Zahlen und Daten

Durchmesser: 5m

Material: vorwiegend Holz (e.g. Sperrholz)

Gesamtlänge aller Leisten: 255m

Gesamtfläche aller Verbinder: ca. 1.5m²

Volumen: ca. 40dm³

Gewicht: ca. 40kg, davon 1/4 für die Metallteile (e.g. Schrauben)

Materialkosten:

Schrauben, Muttern, Scheiben: ca. 120 Euro

Holz: bisher 0,- Euro

ToDo

POC 2

Eigenschaften

5V Dome für den Garten

Durchmesser: 4 Meter

Höhe: 2,20 Meter

Material: Holz (425 Latten a ca. 0,5m)

Verbinder: Lochband

Stabilität: erstaunlich gut

Arbeitszeit: 2 Wochenenden

Materialkosten: ca. 130,- Euro

Standort: Gartenkollonie "Am Domfelsen", Magdeburg

Probleme

Leichte Instabilität durch Eingangsbereich

Billiges Holz, unlasiert –> begrenzte Haltbarkeit

Lochband verbiegt sich zu schnell

POC 1

Geodesic dome (3V) aus Trink-Halme

Verbinder: Schnur

Links

Bitdome