Freifunk Statistik-Panel

Ein kleines Hardware-Panel mit nerdigen 7-Segment-Anzeigen der Freifunk-Statistiken.

Project information

Maintainer

tux

Members

Interessenten

alex, bastinat0r

Begin

2014-06-11

Status

UI-Entwurf

Git

https://github.com/FreifunkMD/statistik-panel

Nächste Schritte

UI

angezeigte Werte:

Knoten insgesamt (4 Stellen)

Knoten online (4 Stellen)

Clients insgesamt (5 Stellen)

Clients an den Hackerspace-Knoten (3 Stellen)

Mesh-Verbindungen online (4 Stellen)

liegt als JSON auf kant, liegt dort unter /var/www/ffmap/stats.json, wird per cronjob (alex) alle 5 minuten aktualisiert

kann von ffmap-stat-panel.pl erzeugt werden

hauptsächlich sind Clients und Online-Knoten interessant

der Rest kann auf kleinere Anzeigen

Offene Fragen

Sollte die Auswahl der Werte noch verändert werden?

Wie viele Stellen werden für die einzelnen Werte je benötigt

Mock-Up

HTML-Mockup zu finden unter http://map.md.freifunk.net/ff-stat.html

JavaScript-Umsetzung

http://www.3quarks.com/en/SegmentDisplay/

Technische Realisierung

Display

Variante: Sieben-Segment-Anzeigen

Reichelt hat brauchbare Größen (20mm/57mm Höhe) nur in Rot

SA 08-11 RT – 7-Segment-Anzeige, rot, 20,3mm, gem. Anode

SC 08-11 RT – 7-Segment-Anzeige, rot, 20,3mm, gem. Kathode

SA 23-12 RT – 7-Segment-Anzeige, rot, 56,9mm, gem. Anode

SC 23-12 RT – 7-Segment-Anzeige, rot, 56,9mm, gem. Kathode

unterschiedliche Farben wären schön

Ebay hat da einiges mehr

Variante: 7-Segment aus LEDs nachbauen

etwas aufwändiger

in der Ansteuerung aber fast das gleiche (es bleiben LEDs)

Netzwerkanbindung

AVR Net-IO von alex oder alex' Kollegen?

diverse Software möglich: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin

an irgendeinen bereits vorhandenen RPi ran?

[tux] Ich könnte mir vorstellen, das Panel mit an die Ampel zu hängen.

Wir bauen was eigenes

mit Gnublin oder ethersex

und ENC 28J60-I/SO – Ethernet Controller, Stand-Alone, SOIC-28

der selbe Controller wie auf dem Net-IO

das dann aber genauso viel kostet wie ein RPi und länger dauert.

irgendein neues embedded board zum Spielen