Für Instandsetzung

Was fehlt

Belüftung für die Küvette muss neu gemacht werden (5mm ID Schlauch)

Die alte Belüftung war ein Stück Draht, ummantelt mit Schrumpfschlauch in einem Silikonschlauch, der mit einer Nadel perforiert war. Auch damals schon nur ein Provisorium…

Küvette reinigen

Aufbewahrung für Entwickler

Wollen wir einen neuen Wasserhahn kaufen, der sich auch so schwenken lässt, dass man Eimer mit Wasser befüllen kann?

Entsorgung verbrauchte Ätzlösung (Wertstoffhof)

Reinigung

Was ist schon passiert

Wasserhahn funktioniert wieder, eignet sich aber nicht, um größere Mengen Wasser abzuzapfen

Heizung gereinigt

Küvette gereinigt

Feinwaage beschafft

neues Ätznatron (Entwickler) beschafft

erste Platinen geätzt

Upgrades

siehe Labortechnik