IoT Switchboard

(A simple break-out board for switches with attiny84 and I3C.)

Maintainer:

Tux

Github:

https://github.com/penguineer/iot_switchboard

Next Steps

Firmware

Test and Setup Jig

Revisionen

Rev 2

Verfügbar bei Oshpark

Rev 1

auflöten des IC per Hand macht sich nicht besonders gut (und hat zu Kurzschluss geführt) → unter dem Mikroskop checken

Footprint der Stecker passt

Test and Setup Jig

Microchip 23LC512 64Kx8 SPI

23LC512-I - SN – SIOC-8 bei Reichelt

23LC512-I/P-ND – PDIP bei Digikey