Verbesserungen am Lötarbeitsplatz

Maintainer:

Tux, bastinat0r

Wunschliste

Sichtbare Anzeige, dass der Arbeitsplatz "aktiv" ist, d.h. Stromversorgung für Geräte vorhanden ist, die beaufsichtigt werden müssen (z.B. Lötkolben)

Beleuchtungskonzept

Lücke zwischen Werkzeugwand und Tisch schließen

- die Lücke ist zur Kabelführung gar nicht so schlecht [Basti]

[tux] +1, aber in der aktuellen Ausführung fallen $dinge hinter den Tisch. Lösung sollte beides berücksichtigen

die erste Ebene soll der Platz für die Geräte (Labornetzteil/Oszi/…) sein

Geräte sollen leicht entfernbar und an andere Arbeitsplätze verschiebbar sein

RPi mit Monitor und drahtloser Tastatur/Maus (Logitech K400)

Bananenstecker Kabel 1m Länge

Anbindung Space-API (z.B. Sonoff, Warnung bei Verlassen ohne Lötplatz-Abschaltung)

neue Antistatikmatte, mit Erdung, Temperaturfest

Konzept für die Lagerung von Hühnerfutter und anderem Material

nebenstehendes Regal besser einbeziehen

Kabelmanagement verbessern (insbesondere das Kabel des Lötkolben darf sich nirgends verheddern und stört manchmal beim Löten)

Nächste Schritte

Umbau II

LED-Streifen aus Serverraum für Beleuchtung des Lötarbeitsplates (sobald verfügbar)

Aufbau für Tools auf dem Löttisch, damit auch Sicherung dagegen, dass $dinge hinter den Tisch fallen

Steckdosen fest installieren, damit die Verteilerdosen wegfallen können

Erledigt

Umbau I (am besten am Stück zu erledigen)

Regelbretter hinten in die Ecke bringen (Material ist vorhanden, dafür muss der Lötplatz beiseite "geschoben" werden)

Mittleres Ablagebrett Löt- und Näharbeitsplatz ein Stück nach oben versetzen (Klappe darf nicht blockiert werden) und mit Brettern versehen, die bis an die Wand reichen