MQTT - IR Gateway

Maintainer:

Rick

Status

in Arbeit

Repository

https://github.com/netz39/wordclock_ir_gateway

http://www.netz39.de/wiki/internal:inventory:ir_codes

genutzte Topics: Netz39/Things/WordClock/IR

Befehl	Gerät	Auswirkung
+	AV-Receiver	Lautstärke +0,5
-	AV-Receiver	Lautstärke -0,5
m	AV-Receiver	Lautstärke (un)muten
s_on	AV-Receiver	Sound Receiver einschalten
s_off	AV-Receiver	Sound Receiver ausschalten
ch1	AV-Receiver	zu Aux Kanal schalten
ch2	AV-Receiver	zu HDMI Kanal schalten
ch3	AV-Receiver	zu CD Kanal schalten
1	HDMI Switch	HDMI Kanal 1 (langes HDMI Kabel)
2	HDMI Switch	HDMI Kanal 2 (FireTV Stick)
3	HDMI Switch	HDMI Kanal 3 (nicht belegt)
4	HDMI Switch	HDMI Kanal 4 (Laptop)
5	HDMI Switch	HDMI Kanal 5 (ChromeCast)
u	HDMI Switch	Wechsel Input Kanal -1
d	HDMI Switch	Wechsel Input Kanal +1
b_pow	Beamer	Beamer Power
b_f	Beamer	Bild einfrieren
OFF	Beamer/AV-Receiver	Beamer & AV-Receiver ein/ausschalten