Space Monitor

Maintainer:

tux

Status

doing

Ticket

https://redmine.n39.eu/issues/758

Problem

Mess- und Monitoring-Daten im Space sichtbar machen und eine Stelle für Infrastruktur-Alerting haben.

Lösung

Tux: Ich habe noch einen RPi plus Monitor Plus Vesa-Mount rumliegen. Über der Tür Richtung Werkstatt ist auch schon eine Steckdose angebracht, die derzeit noch das Kabel in Richtung Labor hat.

TODOs:

Nacharbeiten:

(Nachdem der Switch wieder angebracht wurde)

Blende anbringen

Stromkabel ordentlich verstauen

Folgendes Dashboard wird dargestellt: https://grafana.n39.eu/d/xpLj6UD4z/hobbes-space-monitor?orgId=1&refresh=30s

Über einen Sonoff (tasmota/SpaceMonitor) wird der Monitor nur dann eingeschaltet, wenn der Space Status "offen" ist.

Weitere Ideen

Monitor in Standby schalten, wenn der Space geschlossen ist

https://www.screenly.io/blog/2017/07/02/how-to-automatically-turn-off-and-on-your-monitor-from-your-raspberry-pi/

funktioniert mit der Hardware-Kombi nicht :(

statt dessen nehmen wir einen Sonoff