Breakout Boards für Eurorack Trigger/CV/Audio Inputs und Outputs

Es sollen Breakout-Boards für die verschiedenen Eingangs- und Ausgangsarten bei Eurorack-Sythesizern entstehen

Maintainer:

tux

Status

in progress

Projektplan

Purpose & Principles

Es sollen Breakout Boards entstehen, die die folgenden Eurorack-Schnittstellen abbilden:

Trigger In / Out

CV In / Out

Audio In / Out

Dabei wird nach folgenden Prinzipien vorgegangen:

Minimale Beschaltung, es sollen lediglich die Teile angebildet werden, die sich für die Schnittstellen definitiv wiederholen

Usability: Auch bei eingestecktem Mono-Jack + Kabel muss das Board irgendwie nutzbar sein

Verwendbarkeit im Steckbrett und auf Prototypen

THT für einfachen Zusammenbau / Bausatz

Dieses Board wird für die Modul-Entwicklung auf dem Steckbrett eingesetzt.

Vision / Outcome

Beim Modul-Prototyping müssen wir nicht jedes Mal die entsprechenden Interfaces zusammenstecken.

Gleichzeitig ist sehr gut sichtbar, welche Bausteine wir verwenden.

Wir können uns auf das Prototyping des Moduls konzentrieren.

Wir haben erprobte Schnittstellen direkt im Zugriff

Ggf. lässt sich das Ergebnis als Bausatz auf Tindie anbieten.

Brainstorming

Organizing

Next Actions