Breadboard-Spannungsversorgung für Eurorack

Breakout-Board für Spannungsversorgung auf dem Steckbrett aus dem Eurorack-Bus

Maintainer:

tux

Status

finished

Sourcen

moPsy-project/eurorack-power-breakout

Fertiges Breakout Board auf Steckbrett

Projektplan

Purpose & Principles

Es soll ein einfaches Breakout Board entstehen, das sich auf ein Ende eines Steckbretts (2x5 + Pwr Rails) aufsetzen und mit dem Eurorack Power Bus verbinden lässt.

Protection Diodes

Entstörung nach Befaco-Vorbild

Auswahl 5V/GND für ein Rail

PWR LEDs für alle Spannungen und Auswahl

THT für einfachen Zusammenbau / Bausatz

Dieses Board wird für die Modul-Entwicklung auf dem Steckbrett eingesetzt.

Vision / Outcome

Wir haben ein einfaches Board, mit dem sich ein Steckbrett sehr schnell für die Entwicklung von Eurorack-Modulen vorbereiten lässt.

Wir sind direkt an den Bus der Test-Module angebunden.

Kein Umhertragen und Zusammenstecken von Labornetzteilen mehr.

Ggf. lässt sich das Ergebnis als Bausatz auf Tindie anbieten.

Next Actions

https://github.com/moPsy-project/eurorack-power-breakout/pull/2